**ANEXO 2.**

**SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N°19”**

Los servicios de consultoría comprenden el Seguimiento, Monitoreo y Control **(SMC)** de las actividades que realiza el CONTRATISTA, sin ser limitativos. En tal sentido, se menciona en esta parte las principales actividades:

1. **SMC DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO (M)**
2. SMC de la Elaboración del Plan de Mejoramiento
3. SMC de la Elaboración e implementación de la Declaración de Impacto Ambiental
4. SMC de la Identificación de Predios e interferencias dentro del derecho de vía
5. SMC en la Ejecución física del Mejoramiento a nivel de soluciones básicas
6. SMC de la recepción y elaboración del Informe Final del Mejoramiento
7. **SMC DE CONSERVACIÓN (C) y GESTIÓN (G)**
8. SMC de la elaboración del plan de conservación
9. SMC en la ejecución de la conservación (Conservación Inicial - Transitabilidad, Conservación Rutinaria, Conservación Periódica, Conservación Periódica de Puentes)
10. SMC del relevamiento de información incluye la gestión de inventario de puentes
11. SMC en la demarcación del derecho de vía
12. SMC de la gestión y control de pesos vehiculares
13. SMC de los evaluación final y recepción de áreas y bienes
14. SMC de las Emergencias Viales y Situaciones de Riesgos Potencial
15. **EMERGENCIA SANITARIA**
16. Seguimiento, Monitoreo y Control del Plan de Emergencia Sanitaria (PES)

A continuación, se indican las longitudes referenciales de los tramos que comprende el corredor vial:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUTA** | **TRAMO** | **DESCRIPCIÓN** | **INCIO** | **FINAL** | **LONGITUD (km)**  |
|  |
|  |
| LI-127 | 1 | Emp. PE-10C (Bella Aurora) - Emp. LI-895 (Dv. Nuevo Horizonte) | 00+000 | 16+570 | 16.23 |  |
|  |
| 2 | Emp. LI-895 (Dv. Nuevo Horizonte)- Emp. LI-896 (Dv. Huayo) | 16+570 | 30+320 | 13.6 |  |
| 3 | Emp. LI-896 (Dv. Huayo)- Emp. LI-895 (Dv. Alto verde) | 30+320 | 49+340 | 19.02 |  |
| 4 | Emp. LI-895 (Dv. Alto verde)- Emp. LI-892 (Dv. Rago) | 49+340 | 61+180 | 11.84 |  |
| 5 | Emp. LI-892 (Dv. Rago)- Chillia | 61+180 | 71+360 | 9.53 |  |
| 6 | Chillia- Dv. Chinchupata | 71+360 | 78+920 | 7.56 |  |
| 7 | Dv. Chinchupata- Emp. PE-10 C (Dv. Huaylillas)) | 78+920 | 124+830 | 45.91 |  |
| LI-128 | 8 | Emp. PE-10 C (Huaylillas)- Dv. Jucusbamba | 00+000 | 05+440 | 5.32 |  |
| 9 | Dv. Jucusbamba- Emp. PE-12 B (Dv. Uchos) | 05+440 | 43+009 | 37.57 |  |
| LI-129 | 10 | Emp. PE-10 C (Dv. Tayabamba)- Collay | 00+000 | 05+830 | 5.75 |  |
| 11 | Collay - Tomac | 05+830 | 12+100 | 6.27 |  |
| LI-130 | 12 | Emp. PE-10C(Chilcabamba) - Emp. LI-874(Dv. Gochapita) | 00+000 | 02+700 | 2.7 |  |
| 13 | Emp. LI-874(Dv. Gochapita) - Chaquicocha | 02+700 | 15+700 | 12.95 |  |
| 14 | Chaquicocha - Alborada de los Andes | 15+700 | 21+719 | 6.02 |  |
| **TOTAL** | **200.27** |  |